| S332 SoftDevice v2.0.0 |

Choose documentation: | nRF5 SDK | S130 SoftDevice API | S132 SoftDevice API | S212 SoftDevice API | S332 SoftDevice API

All Data Structures Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Groups Pages
Macros
Fault ID types
Defines

## Macros
#define | NRF_FAULT_ID_SD_ASSERT (NRF_FAULT_ID_SD_RANGE_START + 1)
#define | NRF_FAULT_ID_APP_MEMACC (NRF_FAULT_ID_APP_RANGE_START + 1)

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

#define NRF_FAULT_ID_APP_MEMACC (NRF_FAULT_ID_APP_RANGE_START + 1)

Application invalid memory access (nRF52 only). The info parameter will contain 0x00000000, in case of SoftDevice RAM access violation. In case of SoftDevice peripheral register violation the info parameter will contain the sub-region number of PREGION[0], on whose address range the unallowed write access caused the memory access fault.

#define NRF_FAULT_ID_SD_ASSERT (NRF_FAULT_ID_SD_RANGE_START + 1)

SoftDevice assertion. The info parameter will be set to 0x00000000.