| S332 SoftDevice v2.0.0 |

Choose documentation: | nRF5 SDK | S130 SoftDevice API | S132 SoftDevice API | S212 SoftDevice API | S332 SoftDevice API

All Data Structures Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Groups Pages
Data Fields
ANT_MESSAGE Union Reference
ANT Stack Parameters

The structure that holds ANT messages. More...

`#include <ant_parameters.h>`

## Data Fields
uint32_t | ulForceAlign
uint8_t | aucMessage [(((uint8_t) 1)+((uint8_t) 1)+((uint8_t) 1)+(((uint8_t) 8)+((uint8_t) 1)+(((uint8_t) 4)+((uint8_t) 4)+((uint8_t) 4)+((uint8_t) 16)))+((uint8_t) 1))]
struct {
uint8_t ucSize
union {
uint8_t aucFramedData [(((uint8_t) 1)+((uint8_t) 1)+(((uint8_t) 8)+((uint8_t) 1)+(((uint8_t) 4)+((uint8_t) 4)+((uint8_t) 4)+((uint8_t) 16))))]
struct {
uint8_t ucMesgID
union {
uint8_t aucMesgData [((((uint8_t) 8)+((uint8_t) 1)+(((uint8_t) 4)+((uint8_t) 4)+((uint8_t) 4)+((uint8_t) 16)))+((uint8_t) 1))]
struct {
union {
uint8_t ucChannel
uint8_t ucSubID
} uData0
uint8_t aucPayload [((uint8_t) 8)]
EXT_MESG_BF sExtMesgBF
uint8_t aucExtData [(((uint8_t) 4)+((uint8_t) 4)+((uint8_t) 4)+((uint8_t) 16))]
} stMesgData
} uMesgData
} stFramedData
} uFramedData
uint8_t ucCheckSum
} | stMessage

## Detailed Description

The structure that holds ANT messages.