| S130 SoftDevice v2.0.1 |

Choose documentation: | nRF5 SDK | S130 SoftDevice API | S132 SoftDevice API | S212 SoftDevice API | S332 SoftDevice API

All Data Structures Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Groups Pages
Macros
Fault ID types
Defines

## Macros
#define | NRF_FAULT_ID_SD_ASSERT (NRF_FAULT_ID_SD_RANGE_START + 1)
#define | NRF_FAULT_ID_APP_MEMACC (NRF_FAULT_ID_APP_RANGE_START + 1)

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

#define NRF_FAULT_ID_APP_MEMACC (NRF_FAULT_ID_APP_RANGE_START + 1)

Application invalid memory access. The info parameter will contain the address in memory that was accessed.

#define NRF_FAULT_ID_SD_ASSERT (NRF_FAULT_ID_SD_RANGE_START + 1)

SoftDevice assertion. The info parameter will be set to 0x00000000.