| nRF5 SDK v12.0.0 |

Choose documentation: | nRF5 SDK | S130 SoftDevice API | S132 SoftDevice API | S212 SoftDevice API | S332 SoftDevice API

All Data Structures Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Groups Pages
Macros
MCP4725 digital DAC driver configuration
MCP4725 digital DAC driver

## Macros
#define | MCP4725_ENABLED
| More...
#define | TWI_INSTANCE_ID_USED
| TWI instance id used for driver * Minimum value: 0 Maximum value: 1. More...

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

#define MCP4725_ENABLED

Note
  This is an NRF_CONFIG macro.

#define TWI_INSTANCE_ID_USED

TWI instance id used for driver * Minimum value: 0 Maximum value: 1.

Note
  This is an NRF_CONFIG macro.