| S130 SoftDevice v2.0.1 |

Choose documentation: | nRF5 SDK | S130 SoftDevice API | S132 SoftDevice API | S212 SoftDevice API | S332 SoftDevice API

All Data Structures Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Groups Pages
Macros
SoftDevice Manager Error Codes
SoftDevice Manager API

Error definitions for the SDM API. More...

## Macros
#define | NRF_ERROR_SDM_LFCLK_SOURCE_UNKNOWN (NRF_ERROR_SDM_BASE_NUM + 0)
| Unknown lfclk source.
#define | NRF_ERROR_SDM_INCORRECT_INTERRUPT_CONFIGURATION (NRF_ERROR_SDM_BASE_NUM + 1)
| Incorrect interrupt configuration (can be caused by using illegal priority levels, or having enabled SoftDevice interrupts).
#define | NRF_ERROR_SDM_INCORRECT_CLENR0 (NRF_ERROR_SDM_BASE_NUM + 2)
| Incorrect CLENR0 (can be caused by erronous SoftDevice flashing).

## Detailed Description

Error definitions for the SDM API.