| nRF5 SDK v12.0.0 |

Choose documentation: | nRF5 SDK | S130 SoftDevice API | S132 SoftDevice API | S212 SoftDevice API | S332 SoftDevice API

All Data Structures Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Groups Pages
Macros
Hardware Abstraction Layer for NFC library. configuration
NFC Type 2 Tag HAL

## Macros
#define | NFC_HAL_ENABLED
| Set to 1 to activate. More...
#define | HAL_NFC_CONFIG_LOG_ENABLED
| Enables logging in the module. * Set to 1 to activate. More...
#define | HAL_NFC_CONFIG_LOG_LEVEL
| Default Severity level * Following options are avaiable: More...
#define | HAL_NFC_CONFIG_INFO_COLOR
| ANSI escape code prefix. * Following options are avaiable: More...
#define | HAL_NFC_CONFIG_DEBUG_COLOR
| ANSI escape code prefix. * Following options are avaiable: More...
#define | HAL_NFC_CONFIG_DEBUG_PIN_ENABLED
| Enables pin debug in the module. * Set to 1 to activate. More...
#define | HAL_NFC_HCLOCK_ON_DEBUG_PIN
| Pin number * Minimum value: 0 Maximum value: 31. More...
#define | HAL_NFC_HCLOCK_OFF_DEBUG_PIN
| Pin number * Minimum value: 0 Maximum value: 31. More...
#define | HAL_NFC_NFC_EVENT_DEBUG_PIN
| Pin number * Minimum value: 0 Maximum value: 31. More...
#define | HAL_NFC_DETECT_EVENT_DEBUG_PIN
| Pin number * Minimum value: 0 Maximum value: 31. More...
#define | HAL_NFC_TIMER4_EVENT_DEBUG_PIN
| Pin number * Minimum value: 0 Maximum value: 31. More...

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

#define HAL_NFC_CONFIG_DEBUG_COLOR

ANSI escape code prefix. * Following options are avaiable:

- 0 - Default
- 1 - Black
- 2 - Red
- 3 - Green
- 4 - Yellow
- 5 - Blue
- 6 - Magenta
- 7 - Cyan
- 8 - White

Note
  This is an NRF_CONFIG macro.

#define HAL_NFC_CONFIG_DEBUG_PIN_ENABLED

Enables pin debug in the module. * Set to 1 to activate.

Note
  This is an NRF_CONFIG macro.

#define HAL_NFC_CONFIG_INFO_COLOR

ANSI escape code prefix. * Following options are avaiable:

- 0 - Default
- 1 - Black
- 2 - Red
- 3 - Green
- 4 - Yellow
- 5 - Blue
- 6 - Magenta
- 7 - Cyan
- 8 - White

Note
  This is an NRF_CONFIG macro.

#define HAL_NFC_CONFIG_LOG_ENABLED

Enables logging in the module. * Set to 1 to activate.

Note
  This is an NRF_CONFIG macro.

#define HAL_NFC_CONFIG_LOG_LEVEL

Default Severity level * Following options are avaiable:

- 0 - Off
- 1 - Error
- 2 - Warning
- 3 - Info
- 4 - Debug

Note
  This is an NRF_CONFIG macro.

#define HAL_NFC_DETECT_EVENT_DEBUG_PIN

Pin number * Minimum value: 0 Maximum value: 31.

Note
  This is an NRF_CONFIG macro.

#define HAL_NFC_HCLOCK_OFF_DEBUG_PIN

Pin number * Minimum value: 0 Maximum value: 31.

Note
  This is an NRF_CONFIG macro.

#define HAL_NFC_HCLOCK_ON_DEBUG_PIN

Pin number * Minimum value: 0 Maximum value: 31.

Note
  This is an NRF_CONFIG macro.

#define HAL_NFC_NFC_EVENT_DEBUG_PIN

Pin number * Minimum value: 0 Maximum value: 31.

Note
  This is an NRF_CONFIG macro.

#define HAL_NFC_TIMER4_EVENT_DEBUG_PIN

Pin number * Minimum value: 0 Maximum value: 31.

Note
  This is an NRF_CONFIG macro.

#define NFC_HAL_ENABLED

- Set to 1 to activate.

Note
  This is an NRF_CONFIG macro.